ESYLUX / Внутреннее освещение / Переносные прожекторы

EN10050015 - SLP-2

ESYLUX SLP-2
Переносной прожектор с функцией аварийного освещения

Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура / Автомобиль
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 122 mm x Ширина 94 mm x Высота/глубина 270 mm
Масса: 1050 g
Степень защиты: IP54
Класс защиты: III
Ударопрочность: IK06
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+40 °C
Цвет: красный/черный
Номинальное напряжение: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

12 V DC
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Световой поток: 235 lm
Цветовая температура: 6200 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Фотобиологическая безопасность: RG1